{"text_format":"3","workbook":"xlsb","n_sheets":3,"sheets":["СИЗ","Светофильтры,стекла,поликарбона","Хозтовары"],"not_rendered":{"images":62,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":327}}

{"sheet":"СИЗ","index":0,"n_rows":78,"n_cols":4,"rows_kept":78,"merged":[[0,0,3,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[18,0,18,3],[24,0,24,3],[29,0,29,3],[33,0,33,3],[35,0,35,3],[36,0,36,3],[38,0,38,3],[39,0,39,3],[46,0,46,3],[50,0,50,3],[52,0,52,3],[53,0,53,3],[61,0,61,3],[66,0,66,3],[73,0,73,3],[74,0,74,3],[76,0,76,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ\n«ТВОЯ ЗАЩИТА»\n242640, Брянская область, рп.Старь, ул.Карла Маркса, д.2А, офис 3\nИНН 3245017102 КПП 324501001 ОГРН 1193256008098\n8-980-336-85-67 Виктория Шумовцова\n8-952-963-76-59 Наталья Петрухина\n8-980-318-62-69 Наталья Рыжонкова"]
[]
[]
[]
["ФОТО","НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА","ОПИСАНИЕ ТОВАРА","ЦЕНА руб.                      (с НДС)"]
["Средства защиты рук"]
["Краги спилковые"]
[null,"Краги спилковые желтые с усиленной ладонью                                         арт. RX4052F","Желтые перчатки сварщика с усиленной ладонью с красной  вставкой из кожы, спилок, класс АВ, 14 дюймов. Обратная сторона из цельного куска кожи с красной каймой на задней ( обратной стороне ) манжете. Подклад иск.мех. \n","нет в наличии"]
[null,"Краги спилковые красные                                         арт. RX4006F","Красные перчатки сварщика из спилока, класс АВ, размер 14 дюймов. Обратная сторона из цельного куска кожи, фальцевый шов. Цельный подклад иск.мех.","нет в наличии"]
[null,"Краги спилковые серые  укороченные                                        арт. W-005","Спилковые перчатки класса BC для сварщиков, цвет серый, размер 11\" . Тыльная сторона перчатки сделана из цельного куска кожи; без подклада.(толщина кожи:0.8--1.0MM). Кличество в упаковке - 120 пар. ","нет в наличии"]
[null,"Краги спилковые серые                                          арт. W-004","Изготовлены из высококачественного телячьего спилка. Длина 35 см. Рекомендованы для сварочных работ, работ связанных с высокими механическими нагрузками.\nКоличество в упаковке – 100 пар.","нет в наличии"]
[null,"Краги спилковые красные                                          арт.  W003","Изготовлены из высококачественного телячьего спилка. Длина 35 см. Подкладка - х/б ткань. Рекомендованы для сварочных работ, работ связанных с высокими механическими нагрузками. Полностью прошитая подкладка.\nКоличество в упаковке – 72 пары.\n","нет в наличии"]
[null,"Краги спилковые синие                                              арт. W-007 BC","Изготовлены из высококачественного телячьего спилка.  Цельнокройные с  усиленной ладонь. Длина 35 см. Подкладка - х/б ткань. Рекомендованы для сварочных работ, работ связанных с высокими механическими нагрузками. Количество в упаковке - 72 пары.",{"v":190,"d":"190.00"}]
[null,"Краги спилковые синие \"Люкс\"                                  арт. W-007 AB","Изготовлены из высококачественного телячьего спилка.  Цельнокройные с  усиленной ладонь. Длина 35 см. Подкладка - х/б ткань. Рекомендованы для сварочных работ, работ связанных с высокими механическими нагрузками.\nКоличество в упаковке – 60 пар.",{"v":215,"d":"215.00"}]
[null,"Краги спилковые синие укороченные арт. W-007\n","Изготовлены из высококачественного телячьего спилка.  Цельнокройные. Длина 30 см. Подкладка - х/б ткань. Рекомендованы для сварочных работ, работ связанных с высокими механическими нагрузками.\nКоличество в упаковке – 60 пары.","нет в наличии"]
[null,"Краги спилковые зеленые                                              арт. W-008 с кевларовой нитью ","Изготовлены из высококачественного телячьего спилка.  Цельнокройные с  усиленной ладонь. Длина 35 см. Подкладка - х/б ткань. Рекомендованы для сварочных работ, работ связанных с высокими механическими нагрузками.\nКоличество в упаковке – 72 пары.","нет в наличии"]
[null,"Краги спилковые Сиберия                                          арт. W-009","Изготовлены из высококачественного телячьего спилка.  Цельнокройные с  усиленной ладонь. Длина 35 см. Рекомендованы для сварочных работ, работ связанных с высокими механическими нагрузками. Количество в упаковке 60 пар","нет в наличии"]
[null,"Краги с кевларовой нитью арт. RX4027S","Изготовлены из высококачественного телячьего спилка (толщина спилка 1-1,2мм). Подкладка - х/б ткань. Все швы прошиты кевларовой нитью, ладонная часть с дополнитель ной накладкой из спилка. Рекомендованы для сварочных работ, работ связанных с высокими механическими нагрузками. Количество в упаковке - 60 пар","нет в наличии"]
["Перчатки спилковые"]
[null,"Перчатки спилковые «Драйвер»                           арт.  5134","Перчатки из натуральной кожи для водителей. Ладонь -спилок, тыльная сторона с эластичной стяжкой.Без подкладки; загнутый большой палец;тканевая обработка края; размер 10\". Количество в упаковке – 120 пар.",{"v":120,"d":"120.00"}]
[null,"Перчатки спилковые  «Драйвер»                           арт.  5134/1","Желтые перчатки из натуральной кожи для водителей.Ладонь- спилок, тыльная сторона с эластичной стяжкой. Ровный большой палец; тканевая обработка края, размер  10,5\" Количество в упаковке – 120 пар.","нет в наличии"]
[null,"Перчатки спилковые комбинированные «Ангара»                           арт.  RM-05","Х/б ткань со спилком, крага - х/б. Спилок 1,0 +/- 0,2 мм. Применяются для защиты от истирания.\nКоличество в упаковке – 120 пар.","нет в наличии"]
[null,"Перчатки спилковые комбинированные усиленные  «Докер»                арт.  DM-02\n","Изготовлены из высококачественного говяжьего спилка толщиной не менее 1,3мм, обладают высокой механической прочностью.\nКоличество в упаковке – 120 пар.","нет в наличии"]
[null,"Перчатки \"Русские львы\"                                        арт. RX2026В","Жёлтые перчатки с цельной ладонью , размер 10.5 дюймов , класс В. Красная вставка с обратной стороны. Цельный подклад иск.мех. Толщина кожи 0.9--1.1MM ","нет в наличии"]
["Перчатки с нитриловым покрытием"]
[null,"Перчатки с полным нитриловым покрытием  (резинка)                     арт. KS-2002","Манжет - резинка.  Перчатки с хлопковой отбеленной ворсистой основой. Перчатки обладают ограниченной стойкостью к слабым растворам кислот, МБС, герметичны, обладают высоким сопротивлением истиранию, разрыву, проколу и порезу.  Перчатки рекомендованы к применению во всех сферах промышленности для защиты рук при интенсивных механических нагрузках, наличии масляных загрязнений. Количество в упаковке – 240 пар в мешке.","63,00"]
[null,"Перчатки с полным нитриловым покрытием (крага) арт. KS-2004","Манжет - крага. Перчатки с хлопковой отбеленной ворсистой основой. Перчатки обладают ограниченной стойкостью к слабым растворам кислот, МБС, герметичны, обладают высоким сопротивлением истиранию, разрыву, проколу и порезу.  Перчатки рекомендованы к применению во всех сферах промышленности для защиты рук при интенсивных механических нагрузках, наличии масляных загрязнений. Количество в упаковке – 240 пар в мешке.","65,00"]
[null,"Перчатки МБС Гранат, арт. KS-9105","Перчатки обливные Гранат с ПВХ покрытием имеют 100% хлопковую основу и полное ПВХ покрытие. Перчатки Гранат применяются в химической, нефтегазодобывающей промышленности, на перерабатывающем производстве, на топливозаправочных станциях, в строительстве. Обладают свойствами МБС и КЩС.\nКоличество в упаковке - 120 пар в мешке.","50,00"]
[null,"Перчатки нейлоновые с нитриловым покрытием                           арт. KS-1001","100% нейлон, цвет: серый. Высокая стойкость к истиранию, механическим воздействиям, дополнительная стойкость к слабым растворам химикатов. Количество в упаковке - 240 пар в мешке. Размер: 9, 10.","24,00"]
["Перчатки с латексным покрытием"]
[null,"Перчатки х/б с латексным покрытием","Перчатки трикотажные с одинарным натуральным латексным покрытием предназначены работы со скользкими и гладкими поверхностями, сборочных операций, для сельскохозяйственных работ. Тыльная сторона обеспечивает доступ воздуха к руке, высокая чувствительность пальцев. 10-й класс вязки.",{"v":15,"d":"15.00"}]
[null,"Перчатки х/б двойной латекс","Перчатки трикотажные с двойным латексным покрытием предназначены работы со скользкими и гладкими поверхностями, сборочных операций, для сельскохозяйственных работ . Обладают большей стойкостью к износу, не промокают при работе с влажными материалами, высокая чувствительность пальцев. Эластичные манжеты. 10-й класс вязки. Количество в упаковке – 100 пар.",{"v":19,"d":"19.00"}]
[null,"Перчатки х/б со вспененным латексом КS-4001","Количество в упаковке: 240 пар",{"v":38,"d":"38.00"}]
["Перчатки х/б с ПВХ"]
[null,"Перчатки х/б с ПВХ            5 нитка 7,5 класс","Перчатки хлопчатобумажные (Х/Б) с ПВХ напылением – средство для защиты рук, имеющее точечное ПВХ напыление на ладонной части. Способны защитить руки от производственных загрязнений, порезов, ссадин, химических и тепловых ожогов. Также перчатки обеспечивают защиту от скольжения и тем самым создают наиболее устойчивое сцепление пальцев рук с предметами.                                                             Количество в упаковке – 300 пар. ",{"v":12,"d":"12.00"}]
["Средства защиты органов дыхания"]
["Респираторы"]
[null,"Респиратор                     арт. У-2К ","Применяется для индивидуальной защиты от различных аэрозлей, присутствующих в воздухе при концентрации не более 100мг/м.куб. Количество в упаковка - 200 штук.  Производтель - Россия.",{"v":52,"d":"52.00"}]
["Средства защиты головы и лица "]
["Маски сварщика защитные"]
[null,"Маска сварщика               Евро-пластик","Маска предназначена для индивидуальной защиты лица сварщика от прямых ультрафиолетовых излучений сварочной дуги, брызг расплавленного металла и искр при производстве сварочных работ.\nИзготавливается из полипропилена самозатухающего марки 22-01-5С. \nСветофильтр размером 110*90.\nКоличество в упаковке- 20 штук.\nПроизводитель: Россия","нет в наличии"]
[null,"Маска сварщика картон технический","Защита глаз, лица от воздействия излучения дуги при электросварке, брызг и искр расплавленного металла.\nБлок светофильтров включает в себя покровное стекло и светофильтр. Размер светофильтра 102х52 мм. Светофильтр марки ТС-3, плотность С-4.\nКоличество в упаковке –25 штук.\nПроизводитель- Россия.",{"v":110,"d":"110.00"}]
[null,"Маска сварщика \"СВОНА\"","Защита глаз, лица от воздействия излучения дуги при электросварке, брызг и искр расплавленного металла. Корпус: изготавливается из модернизированного полипропилена. Цвет - черный. Блок светофильтров включает в себя покровное стекло и светофильтр. Размер светофильтра 90х110 мм. Светофильтр марки ТС-3, плотность от С-4.\nКоличество в упаковке – 20 штук.\nПроизводитель-Россия.",{"v":105,"d":"105.00"}]
[null,"Маска сварщика 121*69","Предназначена для индивидуальной защиты электросварщика от прямых излучений  сварочной дуги, брызг расплавленного металла и искр. \nКорпус щитка изготавливается из негорючих пластмасс. Щиток снабжен наголовным креплением, которое отливается из полиэтилена без каких либо стыков. Наголовное крепление по отношению к корпусу имеет три положения для фиксации.\nРазмер стекол –121х69 мм.\nКоличество в упаковке – 14 штук.\nПроизводитель-Россия.",{"v":97,"d":"97.00"}]
[null,"Маска сварщика                   JL-A027","Сварочная маска  с автоматическим светофильтром защищает глаза и лицо от искр, брызг и вредного излучения при нормальных условиях    сварки.\nКорпус выполнен из нейлона, устойчивого к прогоранию, низким температурам и ударам. Ручная регулировка степени затемнения (DIN 9-13).\nУстановочный размер фильтра 110х90х9мм\nСмотровое окно 90*40мм\nВремя затемнения/просветления 0.033/0.25-0.8 сек\nРабочая температура -5 +55                                                                          Производитель - Китай.","1200,00"]
[null,"Стекло Хамелеон                  арт. JL-AB04","Автоматический затемняющийся светофильтр «хамелеон» - является высокоэффективным средством защиты сварщика нового поколения. Светофильтр предназначен для защиты лица и глаз сварщика от брызг и излучений сварочной дуги при ручной дуговой, аргонодуговой, полуавтоматической и плазменной сварке и резке. В зависимости от того, ведется работа или нет, стекло маски может становиться прозрачным или затемненным. Это избавляет от необходимости поднимать-опускать маску, освобождает руки, что позволяет увеличить производительность и комфорт труда при производстве сварочных работ.","990,00"]
["Защитные лицевые щитки"]
[null,"Щиток защитный НБТ","Предназначен для защиты головы, глаз и лица от твердых частиц, искр и брызг неразъедающих жидкостей. \nКоличество товара  в упаковке: 25 штук.                                               Производитель: Россия","92,00"]
[null,"Маска-щиток НБХ","Предназначен для защиты лица работающих от воздействия механических частиц, стружки, окалин, абразивных остатков и др.\nКоличество в упаковке – 14 штук.\nПроизводитель- Россия.","102,00"]
[null,"Маска НБХ - сталь","Применяется для особо тяжелых и травмоопасных условий труда в машиностроении, металлургии, нефте и газодобывающей , перерабатывающей, строительной и других отраслях народно-хозяйственного комплекса для защиты глаз, лица и лобной части головы при работе на станках, производственных установках и оборудовании, при скоростном точении, фрезеровании, дробильных, камнетесных и других работах.\n\n","140,00"]
["Каска защитная"]
[null,"Каска защитная","Каска защитная предназначена для защиты верхней части головы от повреждений падающими предметами, от воздействия влаги. Каска должна эксплуатироваться при температуре от -20 С до +50 С.       Цвет:оранжевый, белый, синий, красный, зеленый.\nКоличество в упаковке – 10 штук.\nПроизводитель: Россия","62,00"]
["Средства защиты органов зрения"]
["Очки защитные открытого типа"]
[null,"Очки защитные                  арт. JL-D014","Очки защитные открытого типа. Цвет линз – прозрачные.\nКоличество в упаковке – 240 штук.\nПроизводитель – Китай",{"v":45,"d":"45.00"}]
[null,"Очки защитные                      арт. JL-D014-1","Очки защитные открытого типа. Цвет линз – прозрачные.\nКоличество в упаковке – 240 штук.\nПроизводитель – Китай",{"v":45,"d":"45.00"}]
[null,"Очки защитные                    арт. JL-D014-2","Очки защитные открытого типа.\nКоличество в упаковке – 240 штук.\nПроизводитель – Китай","36,00"]
[null,"Очки защитные                  арт. JL-D015","Очки защитные открытого типа, цвет линз – прозрачные. Верхняя и боковая защита, материал – поликарбонат. Количество в упаковке – 240 штук.\nПроизводитель – Китай",{"v":34,"d":"34.00"}]
[null,"Очки защитные             арт. JL-D015-3","Очки защитные открытого типа, цвет линз – дымчатые. Верхняя и боковая защита, материал – поликарбонат. Количество в упаковке – 240 штук.\nПроизводитель – Китай",{"v":34,"d":"34.00"}]
[null,"Очки защитные             арт. JL-D015-4","Очки защитные открытого типа, цвет линз – желтые. Верхняя и боковая защита, материал – поликарбонат. Количество в упаковке – 240 штук.\nПроизводитель – Китай",{"v":34,"d":"34.00"}]
[null,"Очки защитные             арт. JL-D016","Очки защитные открытого типа, материал – поликарбонат.\nКоличество в упаковке – 240 штук.\nПроизводитель – Китай",{"v":45,"d":"45.00"}]
["Очки защитные закрытого типа"]
[null,"Очки защитные                  арт. JL-D012","Очки защитные закрытого типа с прямой вентиляцией. Защищают от воздействия твердых частиц и брызг неразъедающих жидкостей. Количество в упаковке – 200 штук.\nПроизводитель – Китай.",{"v":38,"d":"38.00"}]
[null,"Очки защитные              арт. JL-D032","Очки защитные закрытого типа с непрямой вентиляцией.  Количество в упаковке – 200 штук.\nПроизводитель – Китай.","нет в наличии"]
[null,"Очки защитные              арт. JL-D033","Очки защитные закрытого типа с непрямой вентиляцией.   Имеют антизапотевающее покрытие и покрытие против царапин. Количество в упаковке – 100 штук.\nПроизводитель – Китай.","146,00"]
[null,"Очки защитные                арт. JL-D056","Очки защитные закрытого типа с непрямой вентиляцией.  Имеют антизапотевающее покрытие и покрытие против царапин.  Количество в упаковке – 200 штук.\nПроизводитель – Китай.","165,00"]
["Очки защитные для газосварки"]
[null,"Очки защитные                    Хамелеон                                    арт. JL-A021","Очки защитные для газосварки с откидной рамкой светофильтра. \nКоличество в упаковке – 100 штук\nПроизводитель - Китай","715,00"]
[null,"Очки защитные               арт.  ЗН-13Г","                                                                                                                            Очки защитные для газосварки. Светофильтр марки Г-2, размер 49,5мм.\nКоличество в упаковке – 150 штук\nПроизводитель - Россия","72,00"]
[null,"Очки защитные               арт. JL-A018-1","Очки защитные для газосварки с откидной рамкой светофильтра. \nКоличество в упаковке – 100 штук\nПроизводитель - Китай","64,00"]
[null,"Очки защитные                арт. JL-A050","Очки защитные для газосварки.\nКоличество в упаковке – 200 штук.\nПроизводитель - Китай","62,00"]
[null,"Очки защитные JL-A019","Очки защитные для газосварки. Марка светофильтра: Г-2.\nРазмер: 49,5 мм.\nКоличество в упаковке: 200 штук.\nПроизводитель: Китай.","62,00"]
[null,"Очки газосварочные винтовые","Очки защитные для газосварки в металлическом корпусе.\nПроизводитель – Россия.","190,00"]
["Средства защиты органов слуха"]
["Наушники противошумные"]
[null,"Наушники противошумные            арт. JL-E010","Снижение шума на 24 дБ. Количество в упаковке – 50 штук.\nПроизводитель - Китай","87,00"]
["Наколенники"]
[null,"Наколенники арт. JL-S050","Используются для смягчения при опоре на коленный сустав. Для плиточников, каменщиков.\nКоличество в упаковке – 150 пар.\nПроизводитель - Китай","240,00"]

{"sheet":"Светофильтры,стекла,поликарбона","index":1,"n_rows":17,"n_cols":9,"rows_kept":17,"merged":[[2,0,2,3],[8,0,8,3],[16,1,16,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["ФОТО","НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА","ОПИСАНИЕ ТОВАРА","ЦЕНА руб.            (с НДС)"]
["Светофильтры для масок сварщика"]
[null,"Светофильтр 102x52","Светофильтры являются необходимыми по технике безопасности при выполнении сварочных работ. Светофильтр необходим в целях  защиты органов  зрения сварщика во время проведения сварки от излучений вредных сварочной дуги.                                                                                  ГОСТ Р 12.4.230.1-2007                                             Степень затемнения: 9, 10, 11, 12, 13, 14   ","10,50"]
[null,"\nСветофильтр 121x69\n","Светофильтры являются необходимыми по технике безопасности при выполнении сварочных работ. Светофильтр необходим в целях  защиты органов  зрения сварщика во время проведения сварки от излучений вредных сварочной дуги.                                                                                  ГОСТ Р 12.4.230.1-2007                                             Степень затемнения: 9, 10, 11, 12, 13, 14   ","14",{"$nulls":4}," "]
[null,"\nСветофильтр 110x90\n","Светофильтры являются необходимыми по технике безопасности при выполнении сварочных работ. Светофильтр необходим в целях  защиты органов  зрения сварщика во время проведения сварки от излучений вредных сварочной дуги.                                                                                  ГОСТ Р 12.4.230.1-2007                                             Степень затемнения: 9, 10, 11, 12, 13, 14    ","16"]
[null,"\nСветофильтр d 49,5\n","Светофильтры являются необходимыми по технике безопасности при выполнении сварочных работ. Светофильтр необходим в целях  защиты органов  зрения сварщика во время проведения сварки от излучений вредных сварочной дуги.                                                                                  ГОСТ Р 12.4.230.1-2007                                             Степень затемнения: 9, 10, 11, 12, 13, 14   ","9"]
[null,"Стекло Хамелеон                  арт. JL-AB04","Светофильтр предназначен для защиты лица и глаз сварщика от брызг и излучений сварочной дуги при ручной дуговой, аргонодуговой, плазменной и полуавтоматической сварке и резке. В зависимости от того, ведется работа или нет, стекло маски может становиться прозрачным или затемненным. Это избавляет от необходимости поднимать-опускать маску, освобождает руки, что позволяет увеличить производительность и комфорт труда при производстве сварочных работ.                      Производитель-Китай.","990,00"]
["Стекло защитное для масок сварщика"]
[null,"Стекло защитное прозрачное 102x52","Стекло защитное предохраняет светофильтр от высокой температуры, брызг и искр расплавленного металла, воздействия абразива и твердых частиц,\nИспользование защитных стекол значительно продлевает срок службы щитков сварщика.                                                                    В упаковке – 100 штук.","4,10"]
[null,"Стекло защитное прозрачное 121x69","Стекло защитное предохраняет светофильтр от высокой температуры, брызг и искр расплавленного металла, воздействия абразива и твердых частиц,\nИспользование защитных стекол значительно продлевает срок службы щитков сварщика.                                                                    В упаковке – 100 штук.","4,30"]
[null,"Стекло защитное прозрачное 110x90","Стекло защитное предохраняет светофильтр от высокой температуры, брызг и искр расплавленного металла, воздействия абразива и твердых частиц,\nИспользование защитных стекол значительно продлевает срок службы щитков сварщика.                                                                    В упаковке – 100 штук.","4,40"]
[null,"Стекло защитное d49,5","Стекло защитное предохраняет светофильтр от высокой температуры, брызг и искр расплавленного металла, воздействия абразива и твердых частиц,\nИспользование защитных стекол значительно продлевает срок службы щитков сварщика.                                                                    В упаковке – 100 штук.","4,20"]
[null,"Стекло защитное из поликарбоната        121x69","Стекло защитное предохраняет светофильтр от высокой температуры, брызг и искр расплавленного металла, воздействия абразива и твердых частиц,\nИспользование защитных стекол значительно продлевает срок службы щитков сварщика.                                                                    В упаковке – 100 штук.","7,00"]
[null,"Стекло защитное из поликарбоната       110x90","Стекло защитное предохраняет светофильтр от высокой температуры, брызг и искр расплавленного металла, воздействия абразива и твердых частиц,\nИспользование защитных стекол значительно продлевает срок службы щитков сварщика.                                                                    В упаковке – 100 штук.","7,50"]
[null,"Стекло защитное из поликарбоната       102x52","Стекло защитное предохраняет светофильтр от высокой температуры, брызг и искр расплавленного металла, воздействия абразива и твердых частиц,\nИспользование защитных стекол значительно продлевает срок службы щитков сварщика.                                                                    В упаковке – 100 штук.","6,50"]
[null,"Любой размер пластины из поликорбоната под ваш заказ!!!"]

{"sheet":"Хозтовары","index":2,"n_rows":9,"n_cols":9,"rows_kept":9,"merged":[[2,0,2,3],[3,0,3,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["ФОТО","НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА","ОПИСАНИЕ ТОВАРА","ЦЕНА руб.            (с НДС)"]
["ВЕНИКИ"]
["Веники сорго"]
[null,"Мешок зеленый полипропиленовый размер 55*95 см","Предназначен для сбора и хранения твердых и сыпучих материалов. Количество в упаковке – 1000 штук.",{"v":8,"d":"8.00"}]
[null,"Веник сорго\n1 сорт\n2-х прошивной \n","Веник сорго 1 сорт 2-х прошивной (280-300гр.) \n Количество в связке – 100 штук.\n Производитель: Узбекистан\n","62,00"]
[null,"\nВеник сорго               \n3-х прошивной\n\n","Веник сорго 3-х прошивной (380-400 гр.)\n Количество в связке – 50 штук.\n Производитель: Узбекистан\n","75,00",{"$nulls":4}," "]
[null,"Метла\nсорго\n","Метла сорго с черенком.                     Производитель: Узбекистан","200,00"]
[null,"Метла\nберезовая\n","Метла березовая                                                 Количество в связке – 10 штук.\n Производитель: Россия\n","9,50"]